1. 主要目的
   针对光电吊舱产品单帧视场覆盖小，侦察效率低的问题，在全景拼接技术的基础上设计态势融合识别的设想。

2.主要功能

2.1 扫描视场全景栅格
提供扫描场景下基于地理位置的实时快拼能力，处理频率不低于25Hz。后台自动根据外参精度进行精拼接，并自动更新快拼成果。
栅格层是整个态势的基础层。且具备空间测量能力。

2.2 地形地貌识别
在凝视视角下对ROI区域进行地形地貌识别，叠加道路、水体、森林等识别结果。地形层为矢量层，能够开展GIS空间分析。支持追击导航等中级作战应用。

2.3 目标智能识别
扫描视角/凝视视角下进行目标智能识别，将识别结果按照类型叠加在全景栅格上。形成最重要的实时态势。

2.4 协同作战/沙盘更新
支持协同目标信息叠加，动态标识我方及敌方目标位置和行进方向


